Załącznik Nr 1 do zaproszenia

……………………………………

(*data, miejscowość*)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

*(nazwa i adres oferenta)*

**Urząd Gminy Narew**

**ul. Mickiewicza 101**

**17-210 Narew**

**Formularz oferty cenowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Zakres robot** | **Wartość zadania brutto**  **(zł)** |
| Armatura do centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Trześciance | Dostawa i montaż następującej armatury: |  |
|  | 1. kocioł żeliwny olejowy G - 125 36 kW |  |
|  | 1. automatyka pogodowa R - 2107 M |  |
|  | 1. sterowanie dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi |  |
|  | 1. sterowanie pokojowe – regulacja temperatury wewnętrznej BFU – 2 szt. |  |
|  | 1. zastosowana automatyka jest zabezpieczona przed przekroczeniem temperatury maksymalnej STB z nastawą do 100 st. C |  |
|  | 1. zastosowany algorytm dynamicznej histeryzy załączeń |  |
|  | 1. przełącznik pracy lato/zima |  |
|  | 1. wyłącznik awaryjny |  |
|  | 1. pompa obiegowa DN25 25/60 |  |
|  | 1. palnik olejowy z podgrzewaczem oleju MAN DE 1,1 V |  |
|  | 1. czopuch ze stali nierdzewnej 130 mm |  |
|  | 1. materiały pomocnicze |  |
| **Całkowita wartość zadania** | |  |